

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE  SISINF V7.0



1.- Pasos previos.

-Pedir a los usuarios que dejen de usar SISINF.
-Terminar los pevs activos con la opción TP de RESP.
-Respaldar o renombrar los directorios /usr/asis y /usr/msis; el archivo /usr/asis/cuevxx.ais se va a usar mas adelante.
-Renombrar los programas ejecutables de *.exx a *.e70

xx es el número de la versión anterior, 40 para V4.0, 50 para V5.0.

2.- Copiar los archivos.

-Con un emulador (puede ser Reflection, vistacom,..etc) pasar los módulos al 
Sistema HP-UX en forma binaria; están copiados en formato MS-DOS. Los 
Módulos van en /usr/msis y los archivos errv70.ais y ltsv70.ais* van en /usr/asis.
-Descomprimir los archivos con el comando uncompress.
-Cambiar los permisos a los módulos con el comando chmod 555 /usr/msis/*.

* Si los archivos errv70 y ltsv70 no tienen la extensión ".ais.Z", renombrarlos para que puedan ser descomprimidos.

3.- Activar la versión.

-Copiar el archivo cuevxx.ais que se tenía anteriormente como cuev70.ais.
-Ejecutar el módulo CPS con la opción CV (Cambio de versión).
-Llamar a Kratos S.A. para activar  la versión.
