

                PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE SISINF V7.2


1.- Pasos previos si ya se tenia una version anterior.

-Pedir a los usuarios que dejen de usar SISINF.
-Terminar los pevs activos con la opcion TP de RESP.
-Respaldar o renombrar los directorios /usr/asis y /usr/msis; el archivo
 /usr/asis/cuevxx.ais
 se va a usar mas adelante.
-Renombrar los programas ejecutables de *.exx a *.e72 o compilarlos con la
 versison 7.2.
xx es el numero de la version anterior, 51 para V5.1, 70 para V7.0.

2.- Copiar los archivos.

-Si la version se bajo de Internet:
 a.- Descomprimir los archivos, van en formato zip.
 b.- Con un emulador (puede ser Reflection, vistacom,..etc) pasar los modulos 
     al Sistema UNIX en forma binaria;  Los Modulos van en /usr/msis y los 
     archivos errv72.ais y ltsv72.ais* van en /usr/asis.
-Si la version se recibio en medio magnetico, copiarlos a UNIX con tar xv. SI
 se recibio archivo cuev72.ais, este tambien va en /usr/asis, de lo contrario 
 ejecutar paso 3.
-EN ambos casos, cambiar los permisos a los modulos con el comando:
    chmod 555 /usr/msis/*.


3.- Activar la version.

-Copiar el archivo cuevxx.ais que se tenia anteriormente como cuev72.ais.
-Ejecutar en el modulo CPS con clave mas MS, la opcion CV (Cambio de version).
-Llamar a Kratos S.A. para activar la version 7.2

** En caso de instalacion nueva, consultar el Manual de Implantacion en
  su capitulo de UNIX, para definir terminales, arranque de pev o la
  configuracion del protector en SCO o Linux.

4.- Para el caso de SCO en release 6.0 o posterior.

- El puerto tty1a o tty1b donde se conecta el protector, ahora tienen algunas
definiciones diferentes, por lo cual es necesario que se apaguen la opción de
echo y opost, ésto se puede hacer ejecutando el procedimiento setps.
