          Activacion de proceso remoto y red local o internet


   La tarea IAM es la encargada de hacer el proceso remoto o
   la comunicacion entre dos maquinas. Para activarse se debe de
   dar el comando de UCX para definir:

           SET SERVICE IAM -
           /FILE=AS:[ASIS]IAM.COM -
           /LIMIT=50 -
           /PORT=1707 -
           /PROCESS_NAME=IAM -
           /USER_NAME=SYSTEM

           ENABLE SERVICE IAM

           SHOW SERVICE IAM /FULL

           EXIT

   Despues de dar UCX aparece el promt de este producto, luego
   se registra, se activa y se despliega para revisar este bien.



   La tarea ELSI es un ELS especial para proceso en la red o con
   internet. Se sujiere ver la pagina de KRATOS en kratosnet.com
   para una explicacion de los conceptos. Para activarse se debe de
   dar el comando de UCX para definir:

           SET SERVICE ELSI -
           /FILE=AS:[ASIS]ELSI.COM -
           /LIMIT=50 -
           /PORT=1077 -
           /PROCESS_NAME=ELSI -
           /USER_NAME=SYSTEM

           ENABLE SERVICE ELSI

           SHOW SERVICE ELSI /FULL

           EXIT

   Despues de dar UCX aparece el promt de este producto, luego
   se registra, se activa y se despliega para revisar este bien.


    Si se da SHOW SYSTEM /PROC=IAM* o SHOW SYSTEM /PROC=ELSI*
    se pueden ver los diferentes procesos que se estan ejecutando.


    NOTA: Aqui se puso SYSTEM como el usuario pero se puede poner
    otro con tal que tenga los privilegios para la ejecucion
